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Опросный лист
для заказа стандартного теплообменного аппарата

Наименование аппарата __________________________________________________________________

Количество ______________________

	№ п/п
	Наименование показателя
	
	

	1.
	Условное обозначение аппарата
	
	

	
	Длина труб, мм
	
	

	
	Количество ходов
	
	

	
	Характеристика рабочей среды:
	В трубах
	В кожухе

	2.
	Расчетные и рабочие условия.

Параметры среды:
	
	

	2.1.
	Давление, МПа

расчетное
	
	

	
	рабочее 
	
	

	2.2.
	Температура рабочая, (С

на входе
	
	

	
	на выходе
	
	

	2.3.
	Температура расчетная, (С
	
	

	2.4.
	Наименование рабочей среды и процентный состав
	
	

	2.5.
	Физическое состояние среды 
(газ, жидкость)
	
	

	2.6.
	Характеристика рабочей среды:

вредность по ГОСТ 12.1.007-76
	
	

	
	Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91, (да, нет)
	
	

	
	взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78 (указать категорию и группу смеси)
	
	

	2.7
	Температура кипения рабочей жидкости при давлении 0,07 МПа
	
	

	3.
	(только для сталей 08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т,
08Х18Н10Т)

Необходимость проведения испытаний на МКК «да», «нет»
	
	

	4.
	Скорость проникновения коррозии, мм/год
	
	

	5.
	Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, С
	
	

	6.
	Площадь теплоотдачи, м2.
	
	

	7.
	Материальное исполнение
	
	

	7.1
	Материал прокладок
	
	

	7.2
	Материал ответных фланцев
	
	

	8.
	Способ крепления кожуховых труб в трубной решетке
	- развальцовка

- обварка с развальцовкой

	9.
	Температура наиболее холодной 
пятидневки в месте эксплуатации аппарата
	

	10.
	Необходимость установки деталей для крепления изоляции «да», «нет»
	

	11.
	Наименование предприятия-потребителя и технологической установки или линии
	

	12.
	Точный адрес предприятия - потребителя
	

	13.
	Дополнительные требования




При заказе оборудования для замены, вышедшего из строя, (трубных пучков, водяных камер, кожуха и т.д.) необходимы копии чертежа общего вида и расчета на прочность.

Опросный лист заполнил:

Название предприятия ___________________________________________________

Должность_____________________________________________________________

ФИО__________________________________________________________________

Подпись______________________________________
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